Onko arvon karavaanareilla tietoa: 2020 MB Sprinter alustainen Hymer, Schaudt 453- akkujen jännitteen ja vesisäiliöiden pinnan valvonta paneeli.

Autossa käynnistysakku Varta AGM 92 Ah, asunto-osassa 2 x Varta AGM 92 Ah. Paneeli näyttää lepojännitteeksi käynnistysakulle 12,5 V

ja asunto-osan akuille 12,2 V !! Lyijyakkujen jänniteskaalan mukaan molempien osien akut olevat alivarauksessa, mikä ei pidä paikkaansa. Veho mittasi käynnistysakun, OK, ja Best Caravan asunto-osan, akut ok. Auton myynyt BC väitti vian olevan ns. ominaisuus Hymereissä ?

Autossa on kompurajääkaappi, mistä pystyy seuraamaan akkujen varaustilaa jos paneeli näyttää päin seiniä ?

Moottorin käydessä paneeli näyttää latausjännitteeksi täydet 13,7 V.